
**高精度多通道电化学综合测试系统**

**Multi-channel electrochemical workstation**



**主要功能及用途**

**1.扣式锂离子电池电极材料表征**

**2.燃料电池催化剂表征**

**3.超级电容器研究**

**4.染料敏化太阳能电池研究**

**5.光催化制氢催化剂表征**

**6.氧还原（ORR）催化剂表征及机理研究等。**

**主要技术参数：**

**1.扫描施加电位：±10V**

**2.电位精度： ≤±0.2%**

**3.最小施加电位分辨率：0.3 μV**

**4.最大扫速: 250000Vs-1**

**5.电位扫描方式：具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波**