**Q2000差示扫描量热仪**

**Q2000 Differential Scanning Calorimeter**

主要功能特色及用途

Q2000是TA仪器DSC产品线中的顶尖研发级产品，具有卓越的基线稳定性、高灵敏度和高分辨率。Q2000配备最顶尖的DSC技术-专利高级Tzero®(T零)技术，使得Q2000成为高效、多功能、易于操作的DSC。

**主要技术指标**

**温度范围：-180～725℃**

**温度精度：±0.01℃**

**动态测量范围：>± 500mW**

**量热精度：±0.05%**

**灵敏度：0.2μW**

